# Væskefyldt kateter

* + Dynamisk beskrivelse
  + Elektrisk model
  + Overføringsfunktion

Kapitel 7

Posen er under tryk(omkring 250-300 mmHg) og indeholder saltvand.

Det lille flow gør at der ikke staser blod op.

Sensoren indeholder en elastisk membran.



Figur - Blodtryksmålersystemet fra KVI bogen